土建修缮项目技术规格书
一、工程概况
    1、工程名称：2026年-2028年年度土建修缮项目
    2、工作地点：江阴厂区和新厝生活区
3、 项目需求：因生产需求需招两家施工单位。
    4、施工期限：
合同期内，甲方因生产、检修、办公等要求土建维修作业时，通知乙方委派施工人员到达甲方现场勘查以确定工作环境、工作内容、工程量、确定使用工具等内容，以满足甲方的生产需要。
如时间紧急则需按甲方要求时间到达现场，按甲方要求完成相关任务。具体时间与甲方现场确认，需配合其它项目施工进度的，乙方须无条件依甲方要求执行。
5、施工内容：
各生产装置、辅助生产装置、厂前区、新厝宿舍楼等土建类相关修复工作，严格遵守石油化工行业安全管理要求，满足生产装置、辅助生产装置、厂前区、新厝宿舍楼等土建相关零星日常修复工作，生产装置临时含夜间土建抢修工作。
二、土建修缮项目要求：
1、执行标准
《建筑工程施工质量验收统一标准》                GB 50300-2013 
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》            GB 50202-2018 
《混凝土结构工程施工质量验收规范》              GB 50204-2015 
《砌体工程施工质量验收规范》                    GB 50203-2011 
《建筑地面工程施工质量验收规范》                GB 50209-2010 
《屋面工程质量验收规范》                        GB 50207-2012 
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》      GB 50242-2002
《建筑电气工程施工质量验收规范》                GB 50303-2015 
《综合布线系统工程验收规范》                    GB/T50312-2016 
《建设工程文件归档规范》                        GBT 50326-2019
《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》          GB 55032-2022 
《民用建筑通用规范》                            GB 55031-2022
《建筑与市政工程防水通用规范》                  GB 55030-2022
《钢结构工程施工质量验收标准》                 GB 50205-2020
《工业建筑防腐蚀设计标准》                     GB/T 50046-2018
《工程确认及签证管理规定》              DNDH-SG-M-009-2023/02 
2、承揽商须按公司要求进行施工现场隔离、防护及施工现场的清洁工作，施工中不得损坏现场设备设施，如有损坏要负责修复或赔偿。
3、本工程所用材料及设备的技术指标及质量均达到国家强制性标准，并符合施工图设计文件要求、符合国家有关规范要求；随附出厂合格证、检测报告或相关质量证明文件；同时所有材料进场前须提供样品供本公司确认，且须依相关规范及当地法规要求抽样送有资质之检测机构检测合格后方可使用，所需检测费用含于报价中综合考虑，不另计费。未经确认和检测而使用之材料所造成的损失和后果一概由承包商负责。
4、材料采购品牌需提前通知业主，并征得业主同意后，才可采购。未通知业主，私自采购后，业主有权利要求甲方更换满足业主需求品牌。
5、交工资料按公司工程签证管理规定要求执行。
三、承揽商要求  
    1、包商应具有国家承认的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质证书。
2、有化工厂维保检修施工经验优先，并应提供资质证书及在化工企业土建维保检修工程业绩（三年以内）。
3.具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》。
四、安全与文明施工管理要求

	项目
	具体要求

	作业许可
	动火、高处、受限空间、动土、临时用电、吊装等必须办理作业票，开展 JSA 分析，设专职监护人；无证作业罚款 1000 元 / 次，扣 3 分

	高处作业
	必须使用五点式双钩安全带、安全网、生命线；管廊作业生命线须 HSE 验收挂牌，每周检查；交叉作业设安全隔离

	脚手架管理
	禁止竹木、单排、门式脚手架；≥24m 脚手架提前 7 天报审方案；验收合格挂绿牌使用，红牌禁用；搭拆设警戒区专人监护

	动土 / 基坑
	基坑设护栏、警示；堆土距坑边≥1m、高度≤1.5m；临近管线人工开挖；违规罚款 500–1000 元 / 次，扣 2 分

	洞口临边
	洞口及时加盖、围栏；≥150cm 洞口下设安全平网；竖向洞口加防护门 / 栏杆挡脚板

	文明施工
	必须做到工完、料尽、场地清；违者罚款 500 元 / 次，扣 2 分；材料乱堆、污染设备罚款 300–500 元 / 次，扣 2 分

	安全禁令
	厂区严禁吸烟、酒后上岗、携带火种；违者按否决项处理，罚款 2000 元 / 次，可直接终止合同



五、质量与进度管理要求
4.1 通用质量要求
表格
	项目
	具体要求

	报验程序
	隐蔽工程、混凝土、防水等关键工序必须报验；未报验擅自隐蔽罚款 1000 元 / 次，扣 2 分；不合格强行施工罚款 2000 元 / 次

	材料管理
	乙供材料进场须提供合格证、检测报告并送检，费用自理；使用不合格材料无偿返工并罚款 1000 元 / 次

	施工标准
	执行 GB50300、GB50204、GB50207、GB50209 等现行规范，质量必须合格

	资料管理
	方案、交底、验收、隐蔽资料及时归档；竣工资料逾期提交罚款 200–500 元 / 次

	进度要求
	常规任务未按时完成扣 100–500 元 / 次；紧急抢修未按期完成扣 1000–10000 元；推诿任务扣 1000–5000 元 / 次


4.2 土建施工质量专项要求
表格
	考核内容
	罚款金额
	扣分

	混凝土配合比不当、振捣不密实
	1000 元
	2 分 / 次

	钢筋绑扎 / 焊接不合格、保护层不足
	500 元
	2 分 / 次

	砌体灰缝不饱满、拉结筋遗漏
	500 元
	2 分 / 次

	防水基层处理不合格、搭接不符
	1000 元
	2 分 / 次

	地面 / 屋面开裂、起砂、空鼓
	500 元
	2 分 / 次

	模板支撑不牢、跑模漏浆
	500 元
	2 分 / 次

	抹灰空鼓开裂、阴阳角不方正
	300 元
	2 分 / 次

	预埋件位置偏差超标
	500 元
	2 分 / 次


4.3 修缮施工质量专项要求
[bookmark: _GoBack]表格
	考核内容
	罚款金额
	扣分

	裂缝修补不合格、反复开裂
	500 元
	2 分 / 次

	地坪修缮结合不牢、起壳
	300 元
	2 分 / 次

	门窗修缮关闭不严、密封失效
	300 元
	2 分 / 次

	屋面修缮渗漏未根治
	1000 元
	2 分 / 次

	道路修缮平整度差、沉陷开裂
	500 元
	2 分 / 次



六、材料与工器具管理要求
表格
	项目
	具体要求

	材料验收
	每批材料进场报验，提供合格证、检测报告；需送检由乙方负责，费用自理；不合格严禁入场

	材料保管
	按种类、规格分区堆码，防雨防潮防盗；水泥、砂石、钢筋分类标识，账物相符

	计量器具
	水准仪、经纬仪、回弹仪、卷尺等须提供检定 / 校准记录；无记录或过期扣 50–100 元 / 台件

	施工机具
	脚手架、焊机、振捣器、切割设备等自备并保持完好；防爆区必须使用防爆工器具




